附件3
辽宁省住房城乡建设行业从业人员

机考标准化考场设置要求

一、考场设备配备要求

（一）网络要求

1.至少每100台考生用计算机共享一条50M光纤；
2.考生计算机必须在同一个局域网内。
（二）视频监控

每台考生计算机须配备一个普通摄像头，考场内应安装一台或一台以上全方位云台摄像机，由管理微机控制，可实现本地监控和录像本地存储功能，以保证能够实时监控和回放考场动态。
（三）考生计算机

	数量（台）
	最低配置

	若干
（建议每个考场的考生计算机不超过100台）
	1.主机：双核CPU，4G内存，80G硬盘，网卡100或1000Mbit/S，支持TCP/IP协议；

2.显示器：17寸及以上液晶显示器（支持1024*768分辨率）；

3.操作系统支持测试软件运行。


二、考场建设环境与要求

（一）作业环境

1.考场温度、湿度要求。在考场内计算机全部开机运行时，应保障室温夏季不高于28℃，冬季不低于18℃，并根据地区条件适当调整温度，以不结露为准；
2.考场照明要求。考场内应确保适度的照明条件，但需避免直射显示器屏幕引起眩光，向阳的考场应加装窗帘以遮挡强光；
3.摄像头朝向处于背光位置，避免逆光造成监控画面模糊。
（二）物理环境

1.考场防尘。考场应加强门窗的密闭性能，保持室内清洁和湿度，考生进退场时不能有扬尘；
2.对噪声和振动限制。技术场地内的噪声应小于68dB，并远离振动源（如高噪声的空调机、风机等设备）。
（三）电磁环境

1.供电系统。考场应具有比较稳定的供电系统，条件允许时可采用双路供电系统以使测试不间断进行，还需配备不间断电源，确保所有计算机在运行状态下不少于4个小时（或8个小时）的持续供电；
2.考场应远离强电磁场源（发电机、无线发射机等）。测试进行中应避免开关日光灯、启停排风扇、插拔大功率电器等动作，以减少机房内的电磁干扰；
3.考场静电防护。机房内的工作台、工作椅、地面等材料尽量选用防静电材料，有条件的加装接地装置；
4.考场的防雷。多雷区的考场应考虑加装防雷装置，尤其应注意服务器防护。
（四）其他环境

机房内应加强对白蚁、蟑螂、老鼠等生物的防范措施，尤其是鼠害，应由专人检查及防治。
三、其它要求

1.建议提供测试休息室，宜选宽敞教室，供考务人员和技术人员举行考前会议、休息，独立设置时可以使用考点办公室；
2.配备测试专用电话（或移动电话），号码报市行业管理部门，以便测试期间信息畅通；
3.设置手机信号屏蔽器，要求50人/台，考试期间必须打开并保证正常运行；
4.根据相关文件要求，专人负责对考场标识、提醒栏等进行安排与准备。主要包括以下标识：
（1）各考点门口应有明确的考场分布图，张贴在醒目的位置；
（2）考点门口至考场路程中需要有明显的路标指示；
（3）考场门口应贴有考场门贴，门贴的内容包括考点名称、考场号；
（4）考场门外应贴有《测试须知》《考生名单》；
（5）考场内醒目处需张贴“物品指定存放处”标志。

